{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["主要设备清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"主要设备清单","index":0,"n_rows":106,"n_cols":8,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,10,0],[11,0,13,0],[14,0,23,0],[24,0,32,0],[33,0,38,0],[39,0,45,0],[46,0,47,0],[48,0,51,0],[52,0,55,0],[56,0,59,0],[60,0,61,0],[62,0,63,0],[64,0,65,0],[66,0,78,0],[79,0,84,0],[85,0,88,0],[89,0,90,0],[91,0,95,0],[96,0,99,0],[100,0,103,0],[105,0,105,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["报价明细表"]
["名称","序号","设备名称","规格型号","单位","数量","说明","单价\n（包含预防性试验及巡检维护费用。单位：元/年）"]
["一水厂",1,"变压器","10/0.4kV  800kvA","台",1,"油浸式变压器"]
[null,2,"变压器","10/0.4kV 1250kvA","台",1,"油浸式变压器"]
[null,3,"10kV高压开关柜","10kV","面",13,"主要设备包含：微机装置、真空断路器、避雷器、电流互感器等"]
[null,4,"站用变柜","10kV","面",1,"主要设备包含：真空断路器、10/0.4kV 30KVA站用变一台"]
[null,5,"补偿柜","10kV","面",3,"主要设备包含：电容器、电流互感器等"]
[null,6,"10kV电力电缆","10kV","根",7,"电机电源及双电源进线"]
[null,7,"户外柱上式断路器","10kV","台/套",2,"柱上真空断路器系统"]
[null,8,"架空线路","10kV","段",2,"杆塔共计14根，线路总长约2km"]
[null,9,"低压配电系统","0.4kv","套",1,"主要包含：低压总柜、补偿柜等"]
["二水厂",10,"10kV高压开关柜","10kV","台",15,"主要设备包含：微机装置、真空断路器、避雷器、电流互感器等"]
[null,11,"箱式变电站及低压配电系统（双变压器）","0.4kV","套",1,"SCB15-100KVA/10/0.4kV变压器（两台）"]
[null,12,"10kV电力电缆","10kV","根",2,"YJV22-3*185 约2km（双回）"]
["四水厂",13,"变压器","10/0.4kV  400kvA","台",2,"油浸式变压器"]
[null,14,"箱式变压器","10/0.4kV 500kvA","台",1,"（公司大楼）"]
[null,15,"变压器","10/0.4kV 1250kvA","台",2,"干式变压器"]
[null,16,"10kV高压开关柜","10kV","面",24,"微机综保装置，包含进线柜、出线柜、PT柜、计量柜等"]
[null,17,"补偿柜","10kV","面",8,"电机就地补偿柜"]
[null,18,"10kV电力电缆","10kV","根",11,"电机电源及双电源进线"]
[null,19,"户外柱上式断路器","10kV","台套",3,"柱上真空断路器系统"]
[null,20,"环网柜","10kV","台",1,"二进二出（10kV鲁水线至大地坡泵站）"]
[null,21,"低压配电系统","0.4kV","套",1,"主要包含：低压总柜、补偿柜等"]
[null,22,"架空线路","10kV","段",2]
["五水厂",23,"变压器","10/0.4kV  630kvA","台",2,"干式变压器"]
[null,24,"变压器","10/0.4kV  160kvA","台",2,"干式变压器"]
[null,25,"10kV高压开关柜","10kV","面",32,"主要设备包含：微机装置、真空断路器、避雷器、电流互感器等"]
[null,26,"补偿柜","10kV","面",2,"电机旁就地补偿"]
[null,27,"10kV电力电缆","10kV","根",2,"YJV22-3*185，至取水泵房电源，双回，长度共计约5.6km"]
[null,28,"10kV电力电缆","10kV","根",1,"YJV22-3*400，10kV柏水线1根长度共计约5km"]
[null,29,"架空线路","10kV","段",2,"杆塔共计65根，线路总长约12km"]
[null,30,"户外柱上式断路器","10kV","台/套",4,"柱上真空断路器系统"]
[null,31,"低压配电系统","0.4kv","套",2,"主要包含：低压总柜、补偿柜等"]
["菜坝水厂",32,"变压器","10/0.4kV  315kvA","台",2,"干式变压器"]
[null,33,"变压器","10/0.4kV  800kvA","台",2,"干式变压器"]
[null,34,"10kV高压开关柜","10kV","面",26,"微机综保装置"]
[null,35,"10kV电力电缆","10kV","根",10,"包含双电源进线：YJV22-3*400及YJV62-3*（1*630）进线电缆各一回，长度2*0.8km。"]
[null,36,"户外柱上式断路器","10kV","台",2,"包含电流、电压互感器等"]
[null,37,"低压配电系统","0.4kv","套",2,"主要包含：低压总柜、补偿柜等"]
["普安水厂",38,"变压器","10/0.4kV  400kvA","台",2,"干式变压器"]
[null,39,"变压器","10/0.4kV  800kvA","台",2,"干式变压器"]
[null,40,"10kV高压开关柜","10kV","面",34,"微机综保装置"]
[null,41,"10kV电力电缆","10kV","根",20,"YJV22-3*400进线电缆，4根，共计约3km"]
[null,42,"站用变柜","10kV","面",2,"10/0.4kV  100kvA变压器两台"]
[null,43,"10kV电力电缆","10kV","段",17,"包含双电源进线，YJV22-3*400双回2*1km;YJV22-3*185双回，约2*0.2km。"]
[null,44,"低压配电系统","0.4kv","套",3,"主要包含：低压总柜、补偿柜等"]
["大地坡加压泵站",45,"箱变","10/0.4kV  500kvA","台",1]
[null,46,"10kV电力电缆","10kV","根",1,"YJV22-3*95进线电缆约900米"]
["岷江新区加压泵站",47,"户外柱上式断路器","10kV","台套",1,"柱上真空断路器系统"]
[null,48,"变压器","10/0.4kV  400kvA","台",1,"干式变压器"]
[null,49,"10kV电力电缆","10kV","根",1]
[null,50,"低压配电系统",null,"套",1]
["红坝路新建泵站",51,"10kV高压开关柜","10kV","面",15,"主要设备包含：微机装置、真空断路器、避雷器、电流互感器等"]
[null,52,"变压器","10/0.4kV  315kvA","台",2]
[null,53,"高压电缆",null,"根",8,"进出线电缆"]
[null,54,"低压配电系统","0.4kv","套",1]
["白沙加压泵站",55,"2进3出开闭所","10kV","套",1,"含保护装置5台/套"]
[null,56,"箱变","10/0.4kV  500kvA","台",1]
[null,57,"箱变","10/0.4kV 800kvA","台",1]
[null,58,"10kV电力电缆","10kV","根",4]
["白塔山临时加压泵站",59,"10kV电力电缆",null,"根",1]
[null,60,"箱变","10/0.4kV  250kvA","台",1]
["大学路临时加压泵站",61,"10kV电力电缆",null,"根",1]
[null,62,"箱变","10/0.4kV 1250kvA","台",1]
["临港三平台",63,"10kV电力电缆",null,"根",1]
[null,64,"箱变","10/0.4kV 125KVA","台",1]
["污水泵站",65,"箱变","10/0.4kV 630KVA","台",1]
[null,66,"箱变","10/0.4kV 315KVA","台",1]
[null,67,"箱变","10/0.4kV 160KVA","台",1]
[null,68,"箱变","10/0.4kV 100KVA","台",1]
[null,69,"箱变","10/0.4kV 400KVA","台",1]
[null,70,"箱变","10/0.4kV 100KVA","台",1]
[null,71,"箱变","10/0.4kV 125KVA","台",1]
[null,72,"箱变","10/0.4kV 800KVA","台",1]
[null,73,"箱变","10/0.4kV 800KVA","台",1]
[null,74,"箱变","10/0.4kV 160KVA","台",1]
[null,75,"箱变","10/0.4kV 80KVA","台",1]
[null,76,"箱变","10/0.4kV 80KVA","台",1]
[null,77,"10kV电力电缆","10/0.4kV 10kV","根",12]
["华嘴水厂",78,"环网柜","10kV","套",1]
[null,79,"10kV高压开关柜","10kV","套",2]
[null,80,"变压器","10/0.4kV 500kvA","套",2]
[null,81,"接地装置",null,"套",2]
[null,82,"户外柱上式断路器","10kV","套",1]
[null,83,"高压电缆","10kV","段",1,"10kV电力电缆约50m"]
["二级加压泵站",84,"环网柜","10kV","套",1]
[null,85,"箱变","10/0.4kV 630KVA","套",1]
[null,86,"箱变","10/0.4kV 400kVA","套",1]
[null,87,"接地装置",null,"套",3]
["三级加压泵站",88,"箱变","10/0.4kV 315KVA","套",1]
[null,89,"接地装置",null,"套",1]
["高捷水厂",90,"变压器","10/0.4kV 630kvA","套",2]
[null,91,"10kV高压开关柜","10kV","套",7]
[null,92,"接地装置",null,"套",1]
[null,93,"户外柱上式断路器","10kV","套",1]
[null,94,"高压电缆","10kV","段",2,"10kV电力电缆约260m"]
["普和临时加压泵站",95,"箱变","10/0.4kV 250kvA","套",1]
[null,96,"接地装置",null,"套",1]
[null,97,"户外柱上式断路器","10kV","套",1]
[null,98,"高压电缆","10kV","段",2,"约34m"]
["一曼大道临时加压泵站",99,"环网柜","10kV","套",1]
[null,100,"变压器","10/0.4kV 630kvA","套",1]
[null,101,"接地装置",null,"套",1]
[null,102,"高压电缆","10kV","段",2,"约784m"]
["合计金额"]
["服务内容要求：\n1.对以上厂区及厂内电力设备每年开展一次年度预防性试验（合同期间，除新增或减少厂区外，设备数量调整，合同价格不变）；\n2.对清单内各厂主要电力设备定期进行巡检维护、周期为每月一次；\n3.乙方技术人员24小时电话畅通，若发生应急故障处理、抢修，乙方接到甲方通知后组织技术人员1个小时到达现场处理；需新购材料设备更换的，乙方应保证设备采购及时性，根据材料设备需求紧急程度，最长采购及供货周期不应超过5天。\n4.合同期限内，发生应急抢险抢修、设备更换及排障、青苗赔偿等，单次费用8000元/次以下由乙方承担；单次费用8000元及以上，超出部分由甲方承担。"]